附件3

建筑垃圾处理方案（范本）

××××××××工程

建筑垃圾处理方案

×××××有限公司

×××××××项目经理部

×年 × 月 × 日

目录

一、工程概况	1

二、施工内容	1

三、工程结构	1

1、出入段	1

2、车辆段	2

四、建筑垃圾种类、消纳量、运输企业、运输时间、卸地点位	3

五、土方外运措施	3

六、文明施工保证措施	4

1、管理目标	5

2、管理要求	5

3、文明施工体系	5

4、运输车辆管理	5

5、环境保护目标	5

七、保洁方案（六个百分百）	6

一、工程概况

xxxxxxx

二、施工内容

xxxxxxx

三、工程结构

xxxxxxx

四、建筑垃圾种类、消纳量、运输企业、运输时间、卸地点位

种 类：工程渣土/拆迁垃圾/

消 纳 量：x万吨

运输企业：xxxxxxx

运输时间：x年x月x日至x年x月x日

卸地点位：xxxxxxx

五、土方外运措施

根据设计和施工图所确定的原则和布局，严格执行报批的交通疏导路线。建立专门的交通疏导机构，满足所需交通疏导人员，在现场密切配合交通民警进行施工地段的交通疏导，减少地面交通对施工生产的影响。

依据《天津市城市管理规定》（津政令第26号）和《天津市建设工程文明施工管理规定》（津政发100号令）文件精神、《天津地铁建设工程安全文明生产文明施工管理规定》文件及《天津市二十一条禁令》提出的要求，为达到文明施工要求的标准，现制定如下土方外运具体措施：

1.建筑垃圾均需采用智能渣土车运至城市管理部门备案的卸地；未运至备案卸地的建筑垃圾处置清理费用由施工单位承担。

2.设置自动冲车机冲洗车轮，洗车污水经过三级沉淀池沉淀后排放至排水管网，确认不会对外部环境产生污染后，方可让车辆出门；

3.装运工程渣土的车辆，应采取有效措施，在洗车槽外路面上铺设土工布500米，以防止车轮带泥上路，保证行驶途中不污染道路；

4.配备文明施工小分队，专职从事冲车和场内外路面清扫冲洗，保持路面整洁；

5.车辆必须证照齐备，不符合要求的车辆严禁上路；

6.严禁超载上路、超速行驶，违者将按相关法律法规处罚；

7.严禁将大块物件装在车顶面，防止行驶过程中滑落伤人；

8.运输时间严格按照天津市交通管理部门要求执行；

9.出土点大门位置安装符合要求的高清摄像头，保证车辆上路前严格密闭、车体整洁；车辆24小时卫星定位装置全程开启。高清摄像头和车辆卫星定位装置与东丽区废弃物处置监管共享平台实施对接。对执法部门依据东丽区废弃物处置监管共享平台数据作出的违法行为认定无异议。

10、签订《施工单位授权委托书》及《送达地址确认书》，委托专人配合处理建筑垃圾相关违法案件。本项目实施期间如更换被委托人，应于2个工作日内重新签订《施工单位授权委托书》及《送达地址确认书》并报东丽区城管委备案。

六、文明施工保证措施

1.管理目标

xxxxxxx

2.管理要求

xxxxxxx

3.文明施工体系

xxxxxxx

4.运输车辆管理

xxxxxxx

5.环境保护目标

xxxxxxx

七、保洁方案（六个百分百）